Arduino UNO – Origem na Itália

Algumas x usaremos o MEGA

Pratica 1 – Led piscante

O modelo Uno Atmega328 de 8bit, 32kb de memória flash (armazenamento) e 2kb de ram (memória).

14 portas digitais

5 analógicas

<http://arduino.cc>

Comandos em Linguagem C

Estrutura

1. Setup
2. Loop

Control Structurs

* If
* If els
* e...

[www.arduinoecia.com.br](http://www.arduinoecia.com.br)

Curso oficial: [www.goo.gl/fDGoLk](http://www.goo.gl/fDGoLk)